便携式胰岛素泵需求及参数

需求：

便携式胰岛素泵4台

参数：

1 储药器 大于1ml

2 三餐大剂量输注方式

3 基础量调节范围 0.025-35U /小时，基础率步长：0.025U/小时

4 大剂量调节范围 0.025-25U，3个预设值

5 大剂量计算器 目前血糖值，目标血糖值，1U胰岛素所能负荷的碳水化合物，胰岛素敏感因子，活性胰岛素，每餐进食碳水化合物量，负校正因子

6 胰岛素自动分配功能 6段法，24段法

7 基础率分段 3种预设，最多可设置48段

8 临时基础率 U/小时、%和关闭三种设置方式，可记忆三组最近输入值

9 胰岛素泵专用锂电池,可重复充电

10 胰岛素泵控制器 无线独立控制器/蓝牙连接/液晶显示屏/全中文操作界面/智能手机操作模式/可切换中、英文/显示剩余药量和剩余电量

11 防水 胰岛素泵体IPX4防水标准,可防溅水

12 有助针器，无痛进针

13 带报警

14 安全系统 最大餐前大剂量限制/最大日总量限制/每小时最大基础量限制/低药量报警/输注系统阻塞报警/低电量报警/泵故障报警

15 具备测血糖功能。